**产品形态**

智能接入网关分为硬件版和软件版：

* **硬件版**：硬件CPE设备形态，适用于站点site-to-site接入。

在IDC、分支和门店部署智能接入网关硬件设备后可自动和云上形成内网连接。硬件版提供SAG-100WM和SAG-1000两个型号。

* + **SAG-100WM**可放在桌面或弱电箱内，WAN侧支持宽带、4G接入，LAN侧支持有线、WI-FI接入，最大支持50 Mbps加密私网带宽（512字节），适用于小型分支门店快捷接入。
  + **SAG-1000**可放在机架内，WAN侧支持专线、宽带、4G混合组网接入，LAN侧支持有线接入，最大支持500 Mbps加密私网带宽（512字节），适用于IDC和大型分支接入。
* **软件版**：
  + **VCPE镜像形态**：适用于站点site-to-site接入。

智能接入网关vCPE是智能接入网关软件镜像版，支持部署在阿里云边缘节点服务ENS（Edge Node Service）实例和亚马逊云计算服务AWS（Amazon Web Services）平台的云服务器中。部署后，智能接入网关vCPE作为一个虚拟CPE设备帮您将网络接入阿里云，加密私网带宽可达300 Mbps以上（1024字节），突破了物理的限制，为您接入上云提供更多的灵活性。

* + **APP形态**：适用于终端point-to-site接入。

PC和手机等终端安装APP后可一键接入上云，支持的系统包括：Windows（Win7、Win XP和Win10）、MacOS（10.11.1及以上）、Android（5.0及以上）和IOS（9.0及以上）。